葡萄酒酿酒设备参数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术指标 | 单价 | 数量 | 总价 | 货物图片 |
| 1 | 手动不锈钢除梗破碎机 | 产品参数：外观采用304不锈钢，具有滑动料斗。料斗尺寸：760x460 mm 滚轴：Ø 95 - L. 220 mm粉碎量：1.8吨/小时 尺寸：1150x460x580 mm 重量：31KG | 7900 | 1 | 7900 | http://www.bjlambs.com/uploadfiles/image/20160222/2016022210100194194.jpg |
| 2 | 水囊式压榨机 | 规格：80L产品参数：网箱规格：Ø490x580 mm外形尺寸：700x700x1150 mm重量：36kg工作压力3bar | 14000 | 1 | 14000 | http://www.bjlambs.com/uploadfiles/image/20150807/20150807102988758875.jpg |
| 3 | FZ10小型板框式过滤机+匹配V0滤板 | 过滤机为不锈钢材质，实用、安全，为小生产者提供了高级别产品过滤的质量和安全性。该机采用220伏单相电压，包括泵。技术参数：板框数：10层 板框大小：20\*20厘米重量：51IBS过滤量：每小时300—700立升HP：0.5 尺寸：40\*50\*30cm（滤板有四种规格：滤板规格：V0（25μm）、V8（3μm）、V20（0.7μm）、V24（0.25μm）） | 869014.3/片 | 110 | 8833 | http://www.bjlambs.com/uploadfiles/image/20150807/20150807103127332733.jpg |
| 4 | 小型桌面电子灌装机+真空过滤器+滤芯 | 此仪器是一部半自动化装瓶机器，用一点点力，快速将葡萄酒装入瓶中。真空过滤器此过滤器是为小型葡萄酒灌装机一起操作而设计和量身制造的。过滤与装瓶是同时进行的。此真空过滤器使操作容易，过滤可靠。过滤器是可以清洗的。对于各种不同的过滤要求，我们有各种过滤管。滤芯规格：0.25 微米用于更精细的析滤白葡萄酒及蒸馏过的白兰地或其它高级酒类。 | 53901650638 | 111 | 7678 | http://www.bjlambs.com/uploadfiles/image/20150902/20150902160849094909.jpghttp://www.bjlambs.com/uploadfiles/image/20150902/20150902160085318531.jpg真空过滤器http://www.bjlambs.com/uploadfiles/image/20150902/20150902160181718171.jpg |
| 5 | 手动落地式软木塞打塞机 | 1。结构新颖，操作方便，易于掌握，适用于葡萄酒、红酒厂软木塞封口的专用打塞机。2．适用于瓶高25-36cm，高速度的装填功能。3．适用于瓶高：25-36cm,木塞最大直径：30mm | 1480 | 1 | 1480 | http://www.bjlambs.com/uploadfiles/image/20141216/2014121616340312312.jpg |
| 6 | 不锈钢发酵罐 | 100L，304不锈钢材质，附带排气装置 | 900 | 4 | 3600 | C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\975158997\Image\C2C\PFNJ]YM{KS57TH[6B_)D0HS.jpg |
| 合计 | 43491.00元 |